
	ПРОФГИДРОЮГ
	Диагностика и гидроизоляция объектов


ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
АКТ ИНСТРУМЕНТАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ И КАРТА ДЕФЕКТОВ
гидроизоляционной системы объекта
	Номер документа
	ЭЗ-____/20____

	Дата обследования
	«___» __________ 20___ г.

	Заказчик
	____________________________________________

	Объект
	____________________________________________

	Адрес объекта
	____________________________________________

	Обследуемая зона
	Кровля / терраса / паркинг / фундамент / иное: __________

	Исполнитель
	ООО / ИП _________________________________

	Эксперт / инженер
	Ф.И.О. ___________________________________



	ВАЖНО: настоящий файл является образцом формы. Статус официального документа он приобретает только после фактического обследования, заполнения достоверными данными, приложения фото- и инструментальных материалов, подписания уполномоченными лицами и, при необходимости, заверения печатью.


1.  Основание и цель обследования
Основание: заявка Заказчика, договор № ________ от «___» _________ 20___ г. Цель обследования — определить фактическое состояние гидроизоляции, локализовать участки возможного проникновения влаги, установить характер и степень дефектов, а также подготовить технические рекомендации по точечному либо комплексному восстановлению.
2.  Исходные данные и условия проведения
	Тип конструкции
	____________________________________________

	Существующая гидроизоляция
	____________________________________________

	Площадь обследования
	__________ м²

	Погодные условия
	Температура ___ °C; влажность ___ %; осадки: да / нет

	Состояние поверхности
	Сухая / влажная / загрязнённая / иное: __________

	Доступные документы
	Проект / исполнительная документация / отсутствуют / иное


3.  Методы и средства контроля
	Метод
	Назначение / применённое оборудование

	Визуально-измерительный контроль
	Осмотр покрытия, примыканий, швов, воронок, проходок; измерение геометрии и раскрытия дефектов.

	Дефектоскопия / электроискровой контроль
	Локализация нарушений сплошности покрытия прибором __________________, зав. № ______.

	Влагометрия
	Измерение относительных показаний влажности основания прибором __________________.

	Адгезионный контроль
	Проверка сцепления покрытия с основанием методом __________________.

	Фотофиксация и привязка
	Каждый дефект получает номер, координатную привязку и фотографию.


4.  Акт инструментального контроля
Контроль выполнен по доступным участкам в пределах обследуемой зоны. Результаты занесены в журнал измерений и сопоставлены с визуально выявленными признаками дефектов.
	№
	Участок / ось
	Метод
	Показание
	Норма / критерий
	Результат

	1
	А–Б / 1–2
	Визуальный контроль
	Трещина 1,2 мм
	Без раскрытых трещин
	Не соответствует

	2
	Б–В / 2–3
	Дефектоскопия
	Сигнал в точке D-02
	Сплошность покрытия
	Дефект подтверждён

	3
	Воронка В-1
	Влагометрия
	78 усл. ед.
	Фоновое значение 35–45
	Повышенная влажность

	4
	Парапет П-2
	Адгезия
	0,42 МПа
	Не менее ___ МПа
	Требует оценки

	5
	________________
	________________
	________________
	________________
	________________


5.  Ведомость выявленных дефектов
	Код
	Тип дефекта
	Местоположение
	Размер / площадь
	Категория
	Фото

	D-01
	Трещина / разрыв покрытия
	Ось А–Б, у парапета
	1,2 м × 1–2 мм
	Критический
	Фото 1

	D-02
	Прокол / нарушение сплошности
	Ось Б–В, 2–3
	точечный
	Значительный
	Фото 2

	D-03
	Отслоение покрытия
	Воронка В-1
	0,45 м²
	Значительный
	Фото 3

	D-04
	Нарушение примыкания
	Парапет П-2
	2,3 пог. м
	Критический
	Фото 4

	D-05
	Застой воды / недостаточный уклон
	Центральная зона
	6,5 м²
	Умеренный
	Фото 5

	D-__
	________________________
	______________________
	____________
	____________
	Фото __


	Категории: критический — существует высокий риск активной протечки или ускоренного разрушения; значительный — дефект снижает надёжность системы и требует ремонта; умеренный — необходим контроль и плановое устранение; малозначительный — локальное отклонение без непосредственной угрозы герметичности.


6.  Карта дефектов
Схема заполняется по плану объекта. Номера на карте должны соответствовать ведомости дефектов и фотофиксации.
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Условные обозначения: D — дефект; стрелкой указывается направление уклона; штриховкой — зона повышенной влажности или отслоения.
7.  Экспертная оценка технического состояния
По совокупности визуальных признаков и результатов инструментального контроля техническое состояние обследованной гидроизоляционной системы оценивается как:
□ исправное
□ работоспособное с локальными дефектами
□ ограниченно работоспособное
□ неработоспособное / требуется комплексное восстановление
Основная вероятная причина увлажнения / протечки: _____________________________________________________________________________________________.
8.  Рекомендуемое техническое решение
	Зона / дефект
	Подготовка
	Рекомендуемая система Elastomeric
	Объём
	Приоритет

	D-01, D-04
	Очистка, расшивка, обеспыливание, восстановление основания
	Праймер + армирующий слой + эластомерное финишное покрытие*
	___ м² / пог. м
	Срочно

	D-02
	Локальная зачистка и сушка
	Точечный ремонт совместимым составом Elastomeric*
	___ точек
	Срочно

	D-03
	Удаление непрочно держащегося слоя
	Локальное восстановление системы с заходом на прочное покрытие*
	___ м²
	Высокий

	D-05
	Коррекция уклонов / организация водоотвода
	Выравнивающий слой и бесшовная гидроизоляционная мембрана*
	___ м²
	Плановый

	Вся зона
	Сплошная подготовка поверхности
	Комплексная система Elastomeric по утверждённой технологической карте*
	___ м²
	По расчёту


* Конкретные наименования материалов, расход, количество слоёв, требования к влажности основания и межслойной сушке назначаются после уточнения основания, существующего покрытия и условий эксплуатации согласно актуальной технической документации производителя.
9.  Варианты объёма ремонта и экономическая целесообразность
	Вариант
	Состав работ
	Ориентировочная площадь
	Когда применяется

	A. Точечный
	Ремонт подтверждённых дефектов и примыканий
	_____ м²
	При локальном характере повреждений и сохранной основной площади

	B. Комбинированный
	Локальный ремонт + усиление наиболее нагруженных зон
	_____ м²
	При групповых дефектах без необходимости полной замены

	C. Комплексный
	Сплошное восстановление гидроизоляционной системы
	_____ м²
	При системном разрушении, множественных протечках или несовместимости слоёв


	Экономия бюджета до 50% может быть достигнута только при подтверждённой возможности локального или комбинированного ремонта вместо полной замены системы. Фактическая экономия рассчитывается индивидуально по дефектной ведомости, объёмам работ, стоимости подготовки и выбранным материалам; гарантировать фиксированный процент без сметы и обследования некорректно.


10.  Заключение
В результате обследования выявлено ______ дефектов, из них критических — ___, значительных — ___, умеренных — ___. Основные нарушения сосредоточены в зонах ________________________________________________. Для восстановления герметичности рекомендуется вариант __________________________ с применением совместимой системы материалов Elastomeric после выполнения предусмотренной подготовки основания.
До выполнения ремонта рекомендуется: ограничить механические нагрузки на повреждённые зоны; обеспечить временную защиту открытых участков; контролировать состояние помещений после осадков; не выполнять нанесение материалов на влажное, загрязнённое или непрочное основание.
11.  Приложения
Приложение 1. Фотофиксация дефектов — ____ листов.
Приложение 2. План / карта дефектов — ____ листов.
Приложение 3. Журнал инструментальных измерений — ____ листов.
Приложение 4. Предварительная ведомость объёмов и материалов — ____ листов.
12.  Подписи сторон
	Исполнитель / эксперт
	Представитель Заказчика

	________________ / __________________
	________________ / __________________

	подпись                 Ф.И.О.
	подпись                 Ф.И.О.

	«___» __________ 20___ г.
	«___» __________ 20___ г.

	М.П. (при наличии)
	М.П. (при наличии)


Приложение 1. Фотофиксация
	МЕСТО ДЛЯ ФОТО № 1





	МЕСТО ДЛЯ ФОТО № 2






	Код дефекта: D-__
Местоположение: __________________
Описание: ________________________
	Код дефекта: D-__
Местоположение: __________________
Описание: ________________________



	МЕСТО ДЛЯ ФОТО № 3





	МЕСТО ДЛЯ ФОТО № 4






	Код дефекта: D-__
Местоположение: __________________
Описание: ________________________
	Код дефекта: D-__
Местоположение: __________________
Описание: ________________________



	МЕСТО ДЛЯ ФОТО № 5





	МЕСТО ДЛЯ ФОТО № 6






	Код дефекта: D-__
Местоположение: __________________
Описание: ________________________
	Код дефекта: D-__
Местоположение: __________________
Описание: ________________________



	МЕСТО ДЛЯ ФОТО № 7





	МЕСТО ДЛЯ ФОТО № 8






	Код дефекта: D-__
Местоположение: __________________
Описание: ________________________
	Код дефекта: D-__
Местоположение: __________________
Описание: ________________________



Образец документа • заполняется по результатам фактического обследования




